Manifestazione di Interesse relativamente al “Servizio di Manutenzione ordinaria e straordinaria della cellula sanitaria dei mezzi di soccorso della flotta di Ares 118” (242 ambulanze e 35 automediche); la durata dell’appalto sarà di 5 mesi

Il servizio di manutenzione sulla cellula sanitaria è qui di seguito specificato.

**L’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi ARES 118 riguarda in via descrittiva e non esaustiva**:

* Piano traslabile (secondo indicazione del costruttore): serraggio viteria, controllo funzionamento, registrazione organi meccanici, leverismi, sistemi di fissaggio, eventuale lubrificazione.
* impianto di illuminazione interna: luci neon, luci soft, luci armadi e faretti.
* impianto 220V: verifica presa esterna 220V, salva vita, prese, inverter e relé di scambio 220V esterne e inverter.
* impianto clima: verifica funzionamento ed efficienza climatizzatore nel vano sanitario.
* sistemi di segnalazione: sirena, lampeggianti e fari di illuminazione.
* impianto 12V: verifica stato batteria, fusibili, relé e impianto elettrico 12V.
* centralina comandi: verifica funzionalità centraline vano sanitario e vano guida.
* gradino laterale: verifica apertura e chiusura gradino con eventuale lubrificazione dei meccanismi e/o riparazione.
* supporti di ancoraggio attrezzature.
* tutti i supporti dei strumenti sanitari presenti nell’ambulanza/automedica.
* sedili e sistemi di seduta ed eventuale lubrificazione, registrazione meccanismi e leverismi di rotazione.
* rivestimento, mobilio, pavimento, pensili, cassetti e serrande.
* sanificazione dalla ruggine

Qualora vengano riscontrati malfunzionamenti o altre anomalie, dovrà essere predisposto opportuno preventivo di riparazione/intervento in manutenzione straordinaria da inviare per l’approvazione. Per le riparazioni tempi e i costi saranno fissati dai relativi tempari e prezzari forniti dall’appaltatore ridotti in base alla scontistica offerta.