**SCHEDA TECNICA PMA (POSTO MEDICO AVANZATO) DI PRIMO LIVELLO**

* Pneumatico ad archi con due porte sui lati corti e terza porta su uno dei due lati per possibilità di collegamento ad altro PMA;
* capacità di trattamento di 10 pazienti e quindi dimensioni minime di lunghezza pari a 12 metri e n.4 archi;
* autonomia operativa: 12 ore;
* Pianale carico/scarico tenda con pedana di sollevamento elettrica;
* Tenda pneumatica di materiale certificato e resistente alle varie condizioni atmosferiche, resistente al fuoco, dotata di eventuali sistemi di sostegno e di connessione a terra e di dimensioni tali da permettere il trattamento di 10 pazienti;
* Materiale ignifugo classe I in PVC, lavabile ed igienizzabile, non poroso, colore chiaro;
* kit gonfiaggio/sgonfiaggio elettrico e manuale;
* Barre distanziatrici in lega leggera per garantire solidità alla struttura (in caso di sgonfiaggio dovranno garantire il sostegno della tenda e l’area minima per l’uscita dei pazienti e del personale in sicurezza;
* Telo interno coibentato, idrorepellente, lavabile ed igienizzabile e di colore chiaro;
* Sistema di illuminazione comprensivo di corpi illuminanti distribuiti in modo da garantire l’illuminazione come da normativa vigente;
* N.1 Condizionatore e deumidificatore portatile dimensionato in modo da garantire il condizionamento dell’intero PMA (18.000 – 24.000 btu a pompa di calore);
* Munito di carro tenda (incluso nella fornitura) e che dovrà contenere quadri elettrici, torre faro telescopica, il generatore di corrente, pedana di sollevamento elettrica;
* Generatore di corrente a benzina, con silenziatore e con potenza di almeno 3KW, con "inverter" dimensionati per garantire la continuità di servizio del quadro elettrico in toto;
* Torre faro telescopica;
* Gazebo dimensioni almeno di 4,50 x 3 mt. per le operazioni di triage;
* Quadro elettrico dimensionato per garantire la piena operatività del PMA e l’utilizzo in contemporanea delle seguenti apparecchiature:

**Dotazione elettromedicali PMA**

Ecofast

Ventilatori polmonari (adulto/pediatrico)

Monitor multiparametrico

Monitor defibrillatori con trasmissione del tracciato ECG

Elettrocardiografo con trasmissione del tracciato ECG

Aspiratori

Pompe Infusione

Le apparecchiature elettromedicali non sono oggetto della fornitura.

La fornitura dovrà essere inoltre comprensiva di:

* Kit riparazione della tenda pneumatica
* Set prolunghe elettriche e minimo 50 m prolunga cavo elettrico
* Palo elettrico allungabile per illuminazione esterna
* Lavabo con elettropompa in acciaio inossidabile
* N.2 taniche da 100 l con rubinetto
* n.5 lampade di emergenza portatili
* n.2 estintori a CO2 da almeno 3 Kg l’uno
* n.10 lettini da campo + n.2 letti da visita regolabili in più posizioni ed in lega metallica leggera
* n.10 tavole spinali con fermacapo
* n.10 Barelle emergenza
* n.10 Teli da trasporto
* n.2 taniche per riserva carburante da 20 l ognuna

Ciascun PMA deve essere inoltre completo di:

* carro tenda su ruota
* stazione termica;
* stazione elettrica;
* materiale per allestimento reparto sanitario e logistico;
* tende di supporto per il personale e altre necessità;
* gazebo, destinato ad attività di supporto logistico e di ufficio;
* n.1 frigo farmaci con rilevazione temperatura ed allarme
* n.2 carrelli per elettromedicali in alluminio con trasformatore di isolamento
* n.2 armadi farmaci presidi in alluminio
* n.4 separe pieghevoli
* n.1 tavolo pieghevole per aria triage

Tutti i sistemi facenti parte della fornitura dovranno essere coperti da garanzia di durata non inferiore a 48 mesi.

**GRIGLIA DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO QUALITA’**

|  |  |
| --- | --- |
| Requisito migliorativo | Punteggio massimo |
| **Requisiti qualitativi** |  |
| Dimensione, configurazione e metodi migliorativi di apertura della tenda principale dei PMA per il trattamento di n.10 pazienti | 10 |
| Dimensione e configurazione gazebo per triage | 5 |
| Dimensionamento e dotazione impianto elettrico PMA (quadro elettrico, generatore di corrente, eventuale aggiunta di sistemi UPS per apparecchiature elettromedicali) | 10 |
| Dimensionamento e dotazione impianto portatile di condizionamento PMA | 10 |
| Dimensione, dotazione e distribuzione dell’impianto di illuminazione PMA | 5 |
| Materiale tenda principale PMA e gazebo per triage migliorativo rispetto a quanto definito nel capitolato di gara | 5 |
|  **Requisiti quantitativi** |  |
| Estensione garanzia sull’intera fornitura oltre i 48 mesi | 10 |
| Dotazioni e forniture aggiuntive | 5 |